Перечень работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов

Система горячего/холодного водоснабжения
 
УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ СИCТЕМЫ ГВС/ХВС
1. Визуальный осмотр
2. Проверка на предмет утечки воды, необходимый ремонт, запись результатов
3. Регулировка термостатических клапанов радиаторов
4. Проверка функционирования ручных, автоматических и приводных клапанов
4.1. Проверка свободы хода, плотности закрытия, правильности установки
4.2. Проверка на предмет утечки
4.3. Смазка, регулировка или замена сальников
4.4. Удаление солей
5. Проверка функционирования воздушных клапанов
5.1. Визуальный осмотр и проверка правильности функционирования
5.2. Замена вышедших из строя элементов
5.3. Удаление воздуха из системы
5.4. Устранение имеющихся помех
6. Проверка состояния измерительных приборов, запись результатов
7. Замена вышедших из строя измерительнх приборов
8. Проверка клапанов безопасности
9. Проверка состояния связанного трубопровода, запись результатов 
 
НАСОСЫ
1. Чистка вентиляционных решеток
2. Проверка состояния термоизоляции
3. Проверка прокладок на предмет протечки
4. Проверка надежности электрических соединений
5. Проверка состояния чехлов, чистка и покраска в случае необходимости
6. Контроль за отсутствием посторонних шумов и стуков, ненормальной вибрации
7. Контроль за правильным положением запорной аппаратуры и предохранительных клапанов
8. Соблюдение инструкций заводов-изготовителей оборудования
9. Подтяжка направляющих болтов
 
ТРУБОПРОВОД (подготовка к отопительному сезону)
1. Испытание на плотность
2. Гидравлические испытания на прочность
3. Очистка наружной поверхности труб
4. Промывка трубопроводов
 
БОЙЛЕРЫ
1. Проверка всего электросоединения на безопасность и видимые заземления
2. Проверка сохранности всех креплений
3. Проверка сохранности термоизоляции, починить при необходимости
 
Система канализации и водоотведения
 
УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КНС
1. Проверка и очистка дренажных и фекальных насосов
2. Восстановление антикоррозийного покрытия и термоизоляции
3. Частичная окраска
4. Проверка и очистка водостоков на крыше
5. Проверка состояния канализационных коллекторов до врезки в уличные магистрали
6. Очистка выпусков при помощи специального оборудования
 
Система отопления
 
УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
1. Визуальный осмотр
2. Проверка на предмет утечки воды, необходимый ремонт. Запись результатов.
3. Регулировка термостатических клапанов радиаторов
4. Проверка функционирования воздушных клапанов
4.1.Визуальный осмотр и проверка правильности функционирования
4.2. Заменяя вышедших из строя элементов
4.3. Удаление воздуха из системы
4.4. Устранение имеющихся помех
 
НАСОСЫ
1. Чистка вентиляционных решеток
2. Проверка состояния термоизоляции
3. Проверка прокладок на предмет протечки
4. Проверка плотности закрепления болтов и соединений
5. Проверка надежности электрических соединений
6. Проверка состояния чехлов
 
ТРУБОПРОВОД (подготовка к зимнему отопительному сезону)
1. Испытание на плотность
2. Гидравлические испытания на прочность
3. Очистка наружной поверхности труб
4. Промывка трубопроводов
 
Система электропитания
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИТЫ
1. Очистка аппаратов
2. Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки систем заземления
3. Наружный и внутренний осмотр и ликвидация видимых повреждений
4. Затяжка крепежных деталей
5. Очистка контактов от грязи и наплывов
6. Проверка исправности кожухов, рукояток, замков, ручек и другой арматуры
7. Проверка нагрева контактов во всех пускорегулирующих аппаратах
8. Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, приемниках
9. Проверка наличия тепловых реле и их соответствие номинальному току у токоприемника
10. Проверка работы сигнальных устройств и целостности пломб
11. Очистка и промывка механических и контактных деталей
12. Опиловка, зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей
13. Замена сигнальных лам и ремонт их арматуры
14. Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления
15. Проверка и регулировка реле защиты и управления
16. Проверка наконечников и выводов
17. Восстановление проходных изоляционных втулок и других видов изоляции выводных концов
18. Смазка шарнирных соединений
19. Замер напряжения в сети со стороны питания в наиболее удаленных точках
